**腾达（Tenda）FH456V7.0 如何设置无线中继功能？**



1. 电脑通过网线连接到路由器的1、2、3任意LAN口，若是没有电脑，手机连接路由器的无线信号，打开电脑或者手机的浏览器，在浏览器地址栏（非搜索栏）上输入“**tendawifi.com**”按回车或者Enter键；



1. 如果之前设置过登录密码，会跳转到如下界面，输入设置的登录密码，点击“**登录**”即可跳转到路由器的管理界面；若是之前没有设置过登录密码，按回车键后可直接跳转到路由器的管理界面。





1、进入路由器的管理界面后，点击“**上网设置**”，在右侧选择“热点信号放大模式（WISP）”或者“万能中继模式（Client+AP）”,选择要中继的上级信号；



在弹出来的窗口上输入上级无线信号密码，点击“**连接**”即可。



2、点击“**连接**”后，路由器将重启,重启完成后，出现如下界面代表中继成功

