**本文档适用于使用A9 和F9自动桥接的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：无线桥接

腾达A9和F9自动桥接需满足条件：

**情形一：F9已经设置过（无论有外网均可）**

1、A9距离F9 1米范围内

2、A9未桥接过其他信号（出厂状态）

**情形二：F9出厂状态下**：

1、A9距离F9 1米范围内

2、F9需先进行网页配置，跳过设置向导页面

3、A9未桥接过其他信号（出厂状态）

**情形一：F9已经设置过情况**

1. 把A9插在距离F9 1米范围内，两者都通电，不需要做任何操作，稍等片刻，当A9的指示灯亮绿色，即代表扩展成功；
2. 如果A9之前桥接过其他信号，需恢复出厂设置；




**情形二：F9出厂状态：**



电脑可以通过网线连接至路由器，如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：

有线连接：



无线连接：





1. 打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”（或者自己修改的IP地址）登录到路由器设置页面；
2. 如果有网络的环境，先配置上网（方法可查看如何设置上网文档）；如果没有网络，需先在首页配置无线参数，并点击“**确定**”；



3、把A9插在距离F9 1米范围内，两者都通电，不需要做任何操作，稍等片刻，当A9的指示灯亮绿色，即代表扩展成功；（如果A9之前桥接过其他信号，需先恢复出厂设置）

