**本文档适用于使用F9 修改无线名称密码的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：无线配置



电脑可以通过网线连接至路由器，如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：

有线连接：



无线连接：

 



打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”（或者自己修改的IP地址）登录到路由器设置页面。（如果设置了登录密码请输入登录密码进入）

****



打开“**无线设置**”，找到“**无线定时开关**”，点击“**开启**”，根据自己的实际需要，设置关闭WIFI的时间段，点击“**确定**”即可。



**注意：如果在无线关闭时间段内需要使用WIFI，可以通过路由器上的WIFI按钮，开启无线即可。 在无线定时开关功能生肖情况下，通过硬件开启WIFI ，仅对本次生效**