
**F306共享存储设置文档**

本路由器提供共享USB移动存储设备功能，开启本功能后，连在路由器下的局域网用户可以共享访问挂载在路由器上的USB移动存储设备。


**1、**在浏览器IE中输入：**192.168.0.1** 按回车键：




在跳转的页面中点击“**高级设置**”：




2、点击**“视频预下载”**-**“迅雷下载”**-**“共享存储”**，进入设置页面。



3、您可以在电脑上，点击**“开始”**\_\_**“运行”**，在出现的运行窗口输入\\路由器当前LAN IP就可以访问挂载在路由器上的USB移动存储设备。







至此，F306的共享存储设置成功。