**本文档适用于使用A9 扩展WIFI信号的用户**

适用型号：Tenda腾达A9    问题分类：功能设置

手机/PAD设置步骤：

第一步：使用手机连接A9的无线信号；

第二步：打开浏览器，地址栏输入re.tenda.cn进入配置页面；


第三步：选择上级无线信号名称，输入上级信号密码，设置A9的无线信号密码，完成扩展；

E:\PLC&便携产品线相关资料数据\便携\A9\FAQ\步骤图\扩展步骤\第一步.png




在A9的贴纸上，有A9的无线信号名称，出厂状态无密码。











输入完上级信号密码之后，若要A9的无线信号名称和密码和上级一致，请勾选“**扩展器无线名称密码与上级无线信号一致**”，默认是勾选的；反之，则取消该勾选，单独设置A9的无线信号名称密码；点击“**完成**”即可进行扩展；





扩展成功后，重新搜索A9更改之后的的无线信号连接即可。