**腾达（Tenda）MW5 如何修改LAN口地址？**

背景描述：

之前使用的是腾达的AC18路由器，管理地址是192.168.0.1，下面连接了几个摄像头，配置成了静态ip192.168.0.\*。现在用MW3替换掉了AC18，MW5地址是192.168.5.1，要怎么把MW5的地址改为192.168.0.1呢？

操作方法：

打开Tenda WiFi APP，点击“设置”—“DHCP服务器”，把地址改为192.168.0.1，点击“保存”。

