本文介绍如何使用手机设置无线路由器上网方法：



 先将宽带线连接好路由器，电话线或光纤等宽带网线的连接方式可能不同，请参考下图：





 手机搜索并连接无线路由器默认无线信号Tenda\_XXXXXX（默认没有无线密码），查看路由器背面贴纸，如下图所示：







大部份路由器暂无手机页面和APP，所以我们通过手机浏览器来设置，打开手机浏览器，在地址栏中输入192.168.0.1登录路由器管理界面，如下图：





进入路由器管理界面后，根据系统检测结果、下表说明或咨询您的网络供应商，选择正确的联网方式，再进行设置上网。



**ADSL拔号**

选择“**ADSL拨号**” 输入宽带用户名、宽带密码--设置无线密码--点击“**确定**”，如下图所示:



**动态IP**

选择“**动态IP**” -点击“**确定**”，如下图所示:



**静态IP**

选择“**静态IP**” 输入 IP 地址、子网掩码、默认网关、首选 DNS 服务器等信息--点击“**确定”**，如下图所示:



**上网设置完毕！**

当联网状态显示“**已联网，上网试试** ”时，您可以上网了。