**Tenda AC1206 如何使用宽带帐号密码迁移功能？**

适用型号：AC1206 问题分类：上网设置

宽带帐号密码迁移功能适用于上网方式为宽带拨号的用户，该功能可以使用于以下两种场景：①忘记宽带帐号密码，但是之前有路由器可以上网 ②忘记宽带帐号密码，之前是通过电脑拨号上网的用户。

**AC1260使用宽带帐号密码迁移功能的前提条件是：AC1206必须是出厂状态，如果设置过，需要复位。**

本文详细介绍宽带帐号密码迁移功能在这2种场景中如何使用。

**场景一：忘记宽带帐号密码，但是之前有路由器已设置可以上网**



1. 将旧路由的WAN口和AC1206的任意LAN口连接；
2. 两个路由器接通电源；





1. 当新路由器的LAN口灯、WAN口灯由快闪变为长亮时（持续3秒），宽带账号和密码迁移成功。此时可以移除原路由器；
2. 迁移成功后，将旧路由器拔掉，把已连接到互联网的网线接到新路由器WAN口；





以手机为例：

1. 使用智能手机等无线客户端连接路由器的无线信号（在路由器底部贴纸上可以查看，出厂无线信号名称是Tenda\_XXXXXX），默认没有无线密码；
2. 在手机上打开浏览器，地址栏输入**“tendawifi.com”**或“**192.168.0.1**”，登录路由器页面



1. 点击“**开始体验**”



1. 系统会自动填充宽带账号和宽带密码，直接点击“**下一步**”；



1. 设置无线名称、无线密码、登录密码，点击“**下一步**”；



1. 稍等片刻，联网成功。手机等无线设备需要重新连接路由器的无线信号。



**场景二：忘记宽带帐号密码，之前是通过电脑宽带拨号上网的用户**



1. 将原本连接在电脑端可以上网的网线线从电脑上拔掉，连接至AC1206的WAN口



1. 使用另外一根网线，网线两端分别连接电脑和路由器的1、2、3任意LAN口，并将路由器上电





1. 打开电脑的宽带连接，点击“连接”；
2. 观察路由器指示灯，当新路由器的LAN口灯、WAN口灯由快闪变为长亮时（持续3秒），宽带账号和密码迁移成功。 电脑宽带连接拨号会弹出报错代码，关闭报错提示框即可。





1. 在电脑上打开浏览器，在地址栏输入“tendawifi.com”或“192.168.0.1”，回车



1. 进入路由器设置向导页面后，点击“**开始体验**”



1. 系统会自动填充宽带账号和宽带密码，直接点击“**下一步**”



1. 设置无线名称、无线密码、路由器登录密码，点击“**下一步**”



1. 稍等10秒钟即可配置完成。无线设备可连接修改过的无线信号。



1. 浏览器地址栏输入“tendawifi.com”再次进入路由器界面，如果有设置登录密码，输入登录密码登录即可。登录页面后查看到已联网，则代表可以上网，如下图

