
**本文档适用于使用F9 设置热点信号放大的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：上网设置



电脑可以通过网线连接至路由器，如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：

有线连接：



无线连接：






①打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”登录到路由器设置页面。（出厂状态无登录密码）

②上网方式选择“**动态IP**”，设置“**无线密码**”，点击“**确定**”。




③页面会提示保存成功。如果是连接无线信号，设置密码后需重新连接信号。






1. 打开“**上网设置**”，工作模式选“**热点信号放大模式（WISP）**”，然后选择需要放大的信号源。



②输入需要扩展的无线信号的密码，点击“**连接**”，然后路由器会重启。



③重启后使用“tendawifi.com”登录到路由器页面，查看联网状态显示“**连接成功**”，即可上网

