**本文档适用于使用固定IP、子网掩码、网关、DNS上网的用户**

第一步：连接好线路

第二步：记录电脑当前IP地址并将IP地址改为自动获取

第三步：设置路由器上网

第四步：试试电脑可以上网了吗



直接将入户的网线（没有猫的用户）或者“猫”出来的网线（有猫的用户）接在路由器的WAN口，再找一根短网线一头接电脑，一头接路由器LAN1/LAN2/LAN3任意接口，接线方式如下图：



注意:路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁，WAN口常亮或闪烁，LAN1/LAN2/LAN3口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。



将电脑上的本地连接IP地址设置为“**自动获得IP地址**”

1.右键点击桌面上的“**网上邻居**”，选择“**属性**”：

[**<<Win7系统自动获取ip请点击此链接**](http://www.tenda.com.cn/Support/Details/1666)

[**<<Win8系统自动获取IP请点击此链接**](http://www.tenda.com.cn/Support/Details/2215)



2.右键点击“**本地连接**”，选择**“属性**”:



3.双击“**Internet 协议（TCP/IP）**”:



4.记录下当前电脑的IP地址，然后选择“**自动获得IP地址**”“**自动获得DNS服务器地址**”，点击“**确定**”：





1.在浏览器中输入：**192.168.0.1** 按回车键，在跳转的页面中点击“**静态IP**”

[**<<192.168.0.1打不开？请点击此链接**](http://www.tenda.com.cn/Support/Details/1675)

[](http://www.tenda.com.cn/tendacn/Support/show.aspx?articleid=1064)



设置完成后，就可以浏览网页了。

**温馨提示**：如果还有其他电脑需要上网，直接将电脑接到路由器123任意空闲接口，参照第二步将本地连接改成自动获取IP地址即可，不需要再去配置路由器。

**常见问题：**

1.如果能上QQ但打不开网页，请[**将电脑的DNS手动指定为8.8.8.8**](http://www.tenda.com.cn/Support/Details/1671)