本文介绍通过手机登录扩展器管理界面方法。

确认扩展器已经通电后，手机搜索并连接扩展器的无线信号（在机器贴纸上可查看默认的无线信号名称），如下图所示：





打开手机浏览器，在地址栏输入“re.tenda.cn”或“192.168.0.254”登录到扩展器的管理页面，如下图所示：



登录到扩展器的管理页面后，如果未进行扩展，系统会提示您选择要扩展的无线网络（如下图所示），具体设置方法可参考[扩展器设置文档](http://www.tenda.com.cn/faq/9428.html)。



**您可能还关心以下问题：**

问：扩展器已经设置成功了，怎么登录？

答：扩展成功后，请在远离路由器的区域连接上扩展器新的无线信号名称，打开浏览器，在地址栏输入扩展器域名re.tenda.cn登录即可。