
**IPC 量产工具升级说明文档**

1. 安装包名称：MPTInstaller-MTY-1.2.3.607\_rtspport\_554  
   工具名称：   
   ：

**腾达官网（https://www.tenda.com.cn）下载**

1. 目前适用机型：IT6/IC6/IT7/IC7  
   升级文件：Flash.img
2. 组网：




专家模式：支持同芯片不同型号的设备升级（一般在设备软件型号变更后使用。密码：20150422）  
查看视频：如需查看视频，将配置-视频端口配置-中端口改成8554

1. 升级步骤：  
    （1）工具和IPC连接在同一局域网同一网段内，局域网内需有DHCP服务器给IPC 分配 IP地址（可以使用路由器），搜索到设备后，点击设备列表的IP会出视频。

量产工具需开启专家模式，密码为20150422


注意：开启专家模式后，每次只能升级同一型号的IPC ,例如统一升级IT7,不能IT7 与IT6 混合升级




（2）.点击“模式”-“升级IPC”会弹出文件选择框，选择对应机型的Flash.img文件，进入升级模式



（3）选择对应机型的升级文件，检查IPC设备信息和升级版本信息，无误后选择点击【OK】






（4）.勾选需要升级的设备，点击“检测-升级IPC”。检测完成后，点击“升级IPC”。

每次升级可同时选择10-16个IPC进行升级（建议8个）。



（5）升级完成后，需观察每一个升级设备IP对应的版本，IPC型号与升级文件的版本号相对应即为升级成功。



**注意**：升级完成后，需要恢复出厂设置  
 1. 点击“模式”-“参数复位”，进入参数复位模式  
 2. 勾选需要进行参数复位的设备，点击‘检测-参数复位’ ，检测完成点击“参数复位”。



