N3L-8H V1.0升级说明书

硬件版本：V1.0

软件版本：V12.1.5.16

更新说明：

1. 支持通过RTSP协议对NVR通道取流；
2. 支持对ONVIF接入的相机进行重启/恢复默认/恢复出厂操作；
3. 限制网络用户的拉流数限制；
4. 系统时间使用机制优化（会导致升级前的录像文件的查询时间与实际相差一个设备时区）；
5. 修复部分已知问题；

注意事项：

1. 此固件仅适用于N3L-8H型号且当前软件版本为V12.1.2.XX或V12.1.3.XX,升级前请确认产品型号。
2. V12.1.3.30之前的版本请使用FAT32格式的U盘进行升级，V12.1.3.30及之后的版本可使用FAT32、NTFS、exFAT格式的U盘进行升级。

本地端升级：解压下载文件，将升级文件放入U盘的根目录中，登录硬盘录像机本地管理界面，点击“维护”-“设备升级”-“本地升级”，然后将鼠标拔出，将U盘插入USB口，当设备检测到升级文件后则会自动升级您的硬盘录像机。

网页端升级：解压下载文件，登录硬盘录像机网页管理界面，点击“系统管理”-“系统维护”-“设备升级”-“本地升级”，选择“bin”结尾的文件来升级您的硬盘录像机。

1. 升级过程中请勿拔出U盘或断开设备电源，否则会导致硬盘录像机损坏。