**腾达（Tenda）A9V2.0 常见问题解答？**

**问1：A9V2.0如何登录管理界面？**

**答1：**连接A9的无线信号，在浏览器的地址栏上输入re.tenda.cn或者192.168.0.254，按回车键即可进入A9的管理界面。

**问2:怎么将扩展器恢复出厂设置？**

**答2：**当扩展器指示灯呈红色闪烁或绿、橙色常亮状态下，使用针状物按一下机身底部的“RST”按钮，当指示灯红色常亮，然后变为红色闪烁，原先的配置将被清除，扩展器恢复出厂设置成功。

**问3：A9V2.0可以扩展隐藏的无线网络吗？**

答3：可以，但是扩展前将上级的无线信号改为不隐藏，待扩展成功后再将上级无线信号隐藏即可。

**问4：A9搜索不到要扩展的无线信号？**

**答4**：请尝试使用以下方法解决：

 -- 查看手机是否能扫描到要扩展的无线信号；

 -- 修好上级信号的信道后再重新扩展；

 -- 将上级信号的加密方式修改为WPA-PSK或WPA2-PSK后再重新扩展。

**问5：无法登录扩展器的管理界面怎么办？**

**答5：**请尝试使用以下方法解决：

 1、如果是扩展器未被设置过，请先连接到Tenda-EXT的无线信号，默认无密码；

1. 若扩展器已设置过，且扩展器的无线名称和上级无线名称一致，请先将上级断电；然后连接无线信号通过域名re.tenda.cn进入管理界面，将扩展器的无线名称修改和上级不一致，再将上级上电；
2. 若是扩展器已设置过，且扩展器的无线名称和上级的无线名称不一致，请先确认连接的是扩展器的无线名称；
3. 若以上方法都已尝试，扩展器界面还是无法登录，请将扩展器复位重新尝试。