**腾达（Tenda）FH456V7.0 如何设置AP模式？**



1、电脑通过网线连接到路由器的1、2、3的任意LAN口，若是没有电脑，手机连接路由器的无线，打开电脑或者手机的浏览器，在浏览器地址栏（非搜索栏）上输入“**tendawifi.com**”按回车或者Enter键



2、如果之前设置过登录密码，会跳转到如下界面，输入设置的登录密码，点击“**登录**”即可跳转到路由器的管理界面；若是之前没有设置过登录密码，按回车键后可直接跳转到路由器的管理界面。





进入路由器的管理界面后，点击“**上网设置**”，在右边选择“**AP模式**”，然后点击“**确定**”。





切换到AP模式后，路由器下面所接的终端设备由上级网关分配IP地址，若想进入路由器的管理界面可连接FH456的无线信号，在浏览器的地址栏上输入“**tendawifi.com**”进行登录。此时路由器的WAN口相当于LAN口，所以在管理界面不会显示WAN口等信息，如下图所示。

