**U12在Linux系统上如何安装驱动？**

试用型号：U12 问题类型：驱动安装

目前已支持的Linux 内核版本为linux Kernel 2.6.18至4.0

安装步骤：


1. 连接好无线网卡与电脑
2. 解压缩驱动
3. 安装驱动
4. 连接无线信号








1. 将驱动放在桌面上，打开Terminal终端（可用Ctrl+Alt+T快捷键），进入到驱动所在位置目录下，并用“**ls**”查看驱动是否存在
2. 使用“**unzip RTL8812AU\_linux\_v5.1.5\_19247.20160830.zip**”解压驱动文件




1. 使用“**ls**”查看解压后的文件







1. 使用“**cd RTL8812AU\_linux\_v5.1.5\_19247.20160830**”进入解压过的驱动文件目录下，然后“**ls**”可以查看到“**install.sh**”的可执行文件



1. 使用“**sh install.sh**”可执行安装



1. 安装完成后会出现以下信息（如果是用户帐号安装，安装过程会有几次让输入管理员密码，输入密码后，按“**Enter**”键即可；使用管理员帐号安装则不会有此提示）





1、点击任务栏的网络图标，可以查看到搜索到的无线信号，选择需要连接的信号连接即可。

