**本文档适用于使用F9 设置AP模式 的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：上网设置



F9的WAN口或任意一个LAN口和上级路由器分出来网线进行连接，电脑通过网线连接到路由器1、2、3任意一个LAN口，如下图：



如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：路由器出厂无线名称是Tenda\_MAC地址后6位，出厂没有无线密码；





①打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”登录到路由器设置页面。（出厂状态无登录密码）

②上网方式可以忽略，任意一种均可，然后设置“**无线密码**”，点击“**确定**”。如果是连接无线信号，设置密码后需重新连接信号。







1. 打开“**上网设置**”，工作模式选“**AP模式**”，然后点击“**确定**”，会弹出一个提醒对话框，继续点击“**确定**”即可。





②重启后使用“**tendawifi.com**”登录到路由器页面，查看联网状态显示“**连接成功**”，即可上网



**请注意：AP模式下，无线连接可以通过tendawifi.com登录界面，有线需通过上级路由器分配给F9的IP进界面，IP地址需要在上级路由器中查看。**