
**本文档适用于使用F9 进行网速控制的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：网速控制



电脑可以通过网线连接至路由器，如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：

有线连接：




无线连接：






打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”（或者自己修改的IP地址）登录到路由器设置页面。（如果设置了登录密码请输入登录密码进入）

****




**设置黑名单：黑名单中的设备无法连接上F9的无线信号，其他设备正常**

方法一：打开“**网速控制**”，可以对在线设备进行拉黑设置。如下图，点击相应设备最后面“**允许上网**”列的开关按钮，关闭即可将当前设备拉黑，然后点击“**确定**”进行保存。




方法二：打开“**更多功能**”—“**MAC地址过滤**”，选择黑名单，然后将需要禁止连接WIFI的设备的MAC地址填写进去，点击“**+**”，点击“**确定**”，进行保存。




如果需要将某个设备移除黑名单，方法2个：

方法一：在“**网速控制**”—“**黑名单列表**”中解除限制，点击“**确定**”即可；



方法二：在“**更多功能**”—“**黑名单列表**”中点击“**-**”进行移除，并点击“**确定**”保存。



**设置白名单：除了白名单中设备可以连接上无线信号，其他设备均无法连接上**

可以把当前在线设备全部加入，或者手动添加设备的MAC地址。

****