**本文档适用于使用F9 进行网速控制的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：网速控制



电脑可以通过网线连接至路由器，如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：

有线连接：



无线连接：





打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”（或者自己修改的IP地址）登录到路由器设置页面。（如果设置了登录密码请输入登录密码进入）

****



打开“**网速控制**”，然后根据实际情况，对在线设备的上传和下载进行限速，点击“**确定**”即可。

