**适用AC控制器进行AP的统一管理**

适用型号：腾达M3

第一步：连接好线路

第二步：配置好电脑

第三步：AP无线设置的批量修改

第四步：AP重启、告警设置的批量修改


****

1.1 腾达M3使用时，旁挂在交换机上即可，AP无需接在M3上，如下图所示：

拓扑图：



现场接线图：



****

2.1 右击电脑桌面右下角的网络图标，选择“**打开网络共享中心**”。




2.2 选择并单击对应的**网卡。**


****

2.3 单击“**属性**”，选择并双击“**Internet协议版本4（TCP/IPv4）**”。

****

****


4.将电脑上的网络连接IP地址设置为“**使用下面的IP地址**”，具体值为“192.168.10.X”（X为2~254之间的任意整数），子网掩码为“255.255.255.0”。





3.1 M3的登录

在电脑浏览器地址栏上输入M3默认的登录地址**192.168.10.1，**并按回车键，在跳转的页面上输入默认**账号：admin**和**密码：admin**，点击**登录**即可。





3.2 设备扫描

点击“**设备扫描**”，然后点击“**扫描**”按钮，稍等片刻，M3就会把接在交换机上的AP信息扫描出来。



3.3.1 无线基本设置的批量修改-无线策略的添加

选择“**无线策略**”，点击“**添加**”按钮，在“**基本设置**”和“**射频设置**”下按照下图例子进行策略添加。







如下图，无线策略已经添加成功，但处于“**未使用**”状态，需要到“**设备管理**”下进行策略应用。



3.3.2 无线基本设置的批量修改-无线策略的应用

选择“**设备管理**”，勾选需要修改的设备，之后点击“**批量修改**”按钮，在跳转的页面上，选择需要应用的策略，并按“**确认**”。





如图：无线策略已经应用成功，设备信息已经修改。





4.1 重启、告警设置的批量修改-重启策略的添加

选择“**高级策略**”，点击“**+重启策略**”，自定义策略名称，详细策略设置看下图：





4.2 重启、告警设置的批量修改-告警策略的添加

选择“**高级策略**”，点击“**+告警策略**”，自定义策略名称，详细策略设置看下图：





如图，高级策略已经添加成功，但状态处于“**未使用**”，需要到“**高级配置**”应用才能生效。



4.3 重启、告警设置的批量修改-重启、告警策略的应用

选择“**高级配置**”，勾选需要修改的设备，之后点击“**批量修改**”按钮，在跳转的页面上，选择需要应用的策略，并按“**确认**”。





如图：策略处于“**在线**”状态，高级策略-重启策略、告警策略已经应用成功。

