
**网桥管理软件使用方法**


适用产品：网桥



1.1 将与网桥连接的网卡配置为**与网桥同网段**的IP地址，网桥默认IP地址为192.168.2.1，下面将地址配置为192.168.2.100，子网掩码为255.255.255.0.




1.2 打开腾达网桥管理软件，点击**“扫描”**，可以搜索到局域网中已连接的网桥。



1.3 点击“**桥接CPE**”，点击需要开启桥接功能的网桥的**桥接**选项，选中对端网桥的SSID，点击**下一步**。




1.4 上级AP的SSID和信道、安全模式将会自动生成，如果有加密，输入密码后点击下一步。



1.5 网桥默认IP地址为192.168.2.1，为方便后期调试，桥接时可更改此网桥的IP地址。更改完成点击**下一步**，最后**保存**后桥接成功。





使用网桥自动桥接后，网桥AP模式IP地址均为192.168.2.1，网桥客户端模式IP地址均为192.168.2.2.多个网桥为同一个IP地址时，将会给后期调试带来难度。网桥管理软件支持批量修改局域网中网桥的IP地址。



3.1 选中需要开启或关闭的网桥，点击TD-MAX功能-选择开启或关闭-点击保存生效。



3.2 选中需要开启或关闭的网桥，点击透明网桥功能-选择开启或关闭-点击保存生效。

