**本文档适用于利用腾达E10设置“静态分配IP地址”的用户**

适用型号：腾达E10 问题分类：功能设置

第一步：登录E10设置页面

第二步：设置静态分配地址

第三步：确认设置是否成功

C:\Users\Hoffa\Desktop\1111.png

在浏览器地址栏输入**192.168.0.1**，回车后，在登录页面输入默认的登录密码**admin**，并点击**登录**。






C:\Users\Hoffa\Desktop\2222.png


1.点击**上网设置**->**DHCP服务器**->**静态分配**，点击“添加”按钮。



2.在“**修改**”里面，把需要静态下发的IP地址与相应的MAC地址进行绑定。



3.如下图所示，已经成功添加IP地址与MAC地址到列表里面。



C:\Users\Hoffa\Desktop\3333 (1).png

1.将之前绑定的终端连上E10的网络，在**DHCP客户列表**里面，可以看到，终端获取的IP地址是绑定列表里面的IP地址，设置已经成功。

