**腾达（Tenda）AC11 如何设置上网？**


适用型号：AC11 问题分类：上网设置

本文档将详细讲解不同的上网环境，如何设置AC11上网。


适用于第一次安装AC11的用户。



1. 将可以上网的宽带线，连接到路由器的WAN口，再接通路由器的电源；



1. 电脑通过网线连接到路由器的LAN1—LAN3任意口，或者使用笔记本、手机连接路由器底部贴纸上显示的WiFi；





1. 打开浏览器，在浏览器地址栏中输入“tendawifi.com”，即可登录到路由器管理界面，首次登录时，没有登录密码；





登录路由器管理界面后，根据您使用的宽带，选择[宽带拔号](#a)、[动态IP](#b)或[静态IP](#c)联网方式进行设置即可，若不清楚上网方式，路由器WAN口宽带线插入后，会自动检测您当前宽带的联网方式，只需稍等片刻，等待检测完成，再输入相关信息即可。

**如何设置宽带拨号上网：**

1、系统检测联网方式为**宽带拨号**




2、根据页面提示，输入宽带用户名和宽带密码，并设置无线名称密码，点击“确定”；请注意：宽带用户名、密码是宽带运营商提供，如果忘记，请联系宽带运营商查询。



3、确定之后，会提示“保存成功”，稍等几秒，即可自动跳转到路由器管理界面。

注意：如果您是连接无线信号设置的，保存成功后，需手动重新连接刚刚设置过的无线名称。




4、当管理页面显示“已联网，您可以上网了！”，代表联网成功，手机等无线设备，需连接设置过的无线信号才可上网。



**如何设置动态IP上网**：

1、系统检测联网方式为**动态IP**



2、设置无线名称、密码，点击“确定”，过几秒钟会自动跳转到路由器主页；



3、当管理页面联网状态显示“已联网，您可以上网了”，代表路由器已设置完成。

若您有需要连接无线的设备（比如手机、pad、笔记本等），需连接刚刚设置的无线信号。



**如何设置静态IP上网**：

1、系统检测联网方式为**静态IP**



2、根据页面提示，输入可以上网的IP地址等信息，并设置无线名称、密码，点击确定。



3、稍等几秒，路由器会自动跳转到路由器管理页面，查看联网状态显示已联网，即代表设置成功。

