**Tenda AX3 如何设置上网？**

适用型号：AX3 问题分类：上网设置

AX3无线路由器可以同时为电脑、手机等终端提供有线、无线网络，实现宽带共享上网，但某些上网方式需要经过简单设置后才可上网，本文介绍用电脑设置路由器上网方法。



1. 将可以上网的宽带线连接到AX3的WAN口；
2. 电脑通过网线连接到AX3的1、2、3任意LAN口，或者笔记本、智能手机等无线设备通过无线连接上AX3出厂的无线信号（出厂无线信号名称在路由器底部贴纸上可以查看，出厂未加密）；



注意：当路由器WAN口或LAN口插入网线时，指示灯会快闪3秒，若网线插入无反应，请检查网线是否正常或插紧。



1. 打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”，点击回车键或者Entet键，进入路由器设置页面（出厂状态无登录密码），点击开始体验。

# 如果无法登录路由器管理界面，请参考：[192.168.0.1（tendawifi.com）打不开,怎么办？](https://www.tenda.com.cn/faq/8867.html)



1. 系统会自动检测上网方式，稍等片刻，即可检测出正确的上网方式。



路由器有3种上网方式，根据检测到的上网方式，填写该上网方式的对应参数。

请根据实际检测到的上网方式，点击下面链接，查看相应上网方式的详细步骤：

[①宽带拨号](#宽带拨号)

[②动态IP](#动态IP)

[③静态IP](#静态IP)

情形一：检测上网方式为 **宽带拨号**

1、输入宽带运营商（电信、联通、移动等）提供的宽带账号和宽带密码，点击“**下一步**”。如果忘记宽带账号密码，可以联系运营商查询。



2、设置AX3的无线名称、无线密码、登录密码，点击“下一步”



1. 稍等片刻，会提示“恭喜您，可以上网了！”。如果有无线设备需要连接无线信号，请连接设置后的无线名称密码，即页面提示的无线名称，验证是否可以上网。



情形2：检测上网方式为 **动态IP**

1、检测上网方式为动态IP时，点击“**下一步**”。



2、设置AX3的无线名称、无线密码、登录密码，点击“下一步”



1. 稍等片刻，会提示“恭喜您，可以上网了！”。如果有无线设备需要连接无线信号，请连接设置后的无线名称密码，即页面提示的无线名称，验证是否可以上网。



情形3：检测上网方式为 **静态IP**

1、需要填写可以上网的IP地址等信息，然后点击“**下一步**”具体如下图：



1. 设置AX3的无线名称、无线密码、登录密码，点击“下一步”



3、稍等片刻，会提示“恭喜您，可以上网了！”。如果有无线设备需要连接无线信号，请连接设置后的无线名称密码，即页面提示的无线名称，验证是否可以上网。



若出现信号连接不上，请参考[无线网卡能搜到信号但连接不上，怎么办？](https://www.tenda.com.cn/faq/9638.html)