**腾达（Tenda）F6V4.0 如何设置网速控制功能？**



1、电脑通过网线连接到路由器的LAN1、LAN2、LAN3任意LAN口，若是没有电脑，手机连接路由器的无线信号，打开电脑或者手机的浏览器，在浏览器地址栏（非搜索栏）上输入“**tendawifi.com**”按回车或者Enter键



2、若是之前设置过登录密码，会跳转到如下界面，输入设置的登录密码，点击“**登录**”即可跳转到路由器的管理界面；若是之前没有设置过登录密码，按回车键后可直接跳转到路由器的管理界面。





进入路由器的管理界面后，点击“**网速控制**”，在在线设备里找到要对其进行网速控制的设备，根据实际带宽的大小，以及需求，设置上传下载速，点击“**确定**”即可。

