
**腾达（Tenda）FH1206 如何设置上网？**

适用型号：AC5/AC6/AC7/AC10/AC11/FH1206 问题分类：上网设置


本文档适用于第一次安装路由器的用户。下面将详细讲解不同上网方式下，如何设置路由器上网。



1. 将可以上网的宽带线，连接到路由器的WAN口，再接通路由器的电源；



1. 电脑通过网线连接到路由器的LAN1—LAN3任意口，或者使用笔记本、手机连接路由器底部贴纸上显示的WiFi；





1. 打开浏览器，在浏览器地址栏中输入“tendawifi.com”，即可登录到路由器管理界面，首次登录时，没有登录密码；



如果登录管理界面，请点击[腾达路由器打不开tendawifi.com的界面，怎么办？](https://www.tenda.com.cn/faq/8867.html)查看解决方法。



路由器会自动检测您当前宽带的联网方式，您可根据检测结果，点击下面相对应的联网方式，查看具体的设置方法：

[](#如何设置宽带拨号上网：)

[](#如何设置动态IP上网：)

[](#如何设置静态IP上网：)

**[如何设置宽带拨号上网：](#如何设置宽带拨号上网：)**


1. 根据页面提示，输入宽带用户名和宽带密码，并设置无线名称密码，点击“确定”；

请注意：宽带用户名、密码是宽带运营商提供，如果忘记，请联系宽带运营商查询。



1. 确定之后，会提示“保存成功”，稍等几秒，即可自动跳转到路由器管理界面。

注意：如果您是连接无线信号设置的，保存成功后，需手动重新连接刚刚设置过的无线名称。



1. 当管理页面显示“已联网，您可以上网了！”，代表联网成功，手机等无线设备，需连接设置过的无线信号才可上网。



**[如何设置动态IP上网：](#如何设置动态IP上网：)**

1. 设置无线名称、密码，点击“确定”，过几秒钟会自动跳转到路由器主页；



1. 当管理页面联网状态显示“已联网，您可以上网了”，代表路由器已设置完成。

若您有需要连接无线的设备（比如手机、pad、笔记本等），需连接刚刚设置的无线信号。



**[如何设置静态IP上网](#如何设置静态IP上网：)**[：](#如何设置静态IP上网：)

1. 根据页面提示，输入可以上网的IP地址等信息，并设置无线名称、密码，点击确定。



1. 稍等几秒，路由器会自动跳转到路由器管理页面，查看联网状态显示已联网，即代表设置成功。

