**腾达(Tenda)i25-访问控制如何设置？**

**本文档适用于**“AP**高级功能设置**”**的用户**

适用型号：腾达AP           问题分类：功能设置


作用：通过无线访问控制功能，可以允许或禁止指定设备连接到本设备的无线网络。

**设置步骤：**

**1、 AP的登录**

在电脑浏览器地址栏上输入AP默认的登录地址**192.168.0.254，**并按回车键，在跳转的页面上输入默认**用户名**和**密码**，点击**登录**。





**2、自定义访问控制黑白名单**

设置黑白名单，点击“**无线设置**”-点击“**访问控制”**-选择“**模式**”-添加设备MAC地址-点击“**保存**”即可。





**备注：**

**模式：**

**黑名单：拒绝列表中MAC地址对应的无线设备连接到该无线信号，允许其他无线设备连接。**

**白名单：允许列表中MAC地址对应的无线设备连接到该无线信号，拒绝其他无线设备连接。**