**本文档适用于使用F9 修改无线名称密码的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：无线配置



电脑可以通过网线连接至路由器，如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：

有线连接：



无线连接：





打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”（或者自己修改的IP地址）登录到路由器设置页面。（如果设置了登录密码请输入登录密码进入）

****



打开“**无线设置**”，找到“**无线名称和密码**”，在里面修改，点击“**确定**”即可。



**注意：如果是通过无线连接的路由器，修改无线名称密码后，需重新连接无线信号。**