
**本文档适用于使用F9 设置上网的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：上网设置



电脑可以通过网线连接至路由器，如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：

有线连接：



无线连接：路由器出厂无线名称是Tenda\_MAC地址后6位，出厂没有无线密码；





打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”登录到路由器设置页面。（出厂状态无登录密码）





WAN口接入宽带线后，系统会自动检测上网方式。

**情形一：动态IP** 当检测联网方式为动态IP时，只需设置无线密码，点击“**确定**”即可。



**情形二：宽带拨号**

当检测联网方式为宽带拨号时，需要输入“**宽带帐号**”和“**宽带密码**”，并设置无线密码，点击“**确定**”。




**情形三：静态IP**

当检测联网方式为静态IP时，需正确输入可以上网的IP地址等信息，并设置无线密码。

****

确定后，会跳转至主页面，查看到网络连接状态显示“**已联网**”即可正常上网。

****

**注意：如果是通过无线连接的路由器，设置无线密码后，需重新连接无线信号。**