**本文档适用于接有线电视上网或者从另一个路由器接线上网的用户**

第一步：连接好线路


第二步：配置好电脑

第三步：设置路由器上网

第四步：试试电脑可以上网了吗

http://www.tenda.com.cn/uploadfile/FAQ/N310/1.jpg

直接将入户的网线接在路由器的WAN口，再找一根短网线，一头接电脑，一头接路由器LAN1/LAN2/LAN3任意接口，接线方式如下图：

  
注意:路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁，WAN口常亮或闪烁，LAN1/LAN2/LAN3口中与电脑相连的端口常亮或闪烁


http://www.tenda.com.cn/uploadfile/FAQ/N310/19.jpg

将电脑上的本地连接IP地址设置为“**自动获得IP地址**”

[**<<Win7系统自动获取ip请点击此链接**](http://www.tenda.com.cn/Support/Details/1666)

[**<<Win8系统自动获取IP请点击此链接**](http://www.tenda.com.cn/Support/Details/2215)


1.右键点击桌面上的“**网上邻居**”，选择“**属性”**




2.右键点击“**本地连接**”，选择“**属性**”:



3.双击“**Internet 协议（TCP/IP）**”:



4.选择“**自动获得IP地址**”、“**自动获得DNS服务器地址**”后，点击“**确定**”即可:



http://www.tenda.com.cn/uploadfile/FAQ/N310/20.jpg

在浏览器地址栏中输入：**192.168.0.1** 按回车键，在跳转的页面中选择“**动态IP**”：

[**<<192.168.0.1打不开？请点击此链接**](http://www.tenda.com.cn/Support/Details/1675)



http://www.tenda.com.cn/uploadfile/FAQ/N310/23.jpg

如果联网状态显示“**已连接**”，就可以浏览网页，上网冲浪了。

**温馨提示**：如果还有其他电脑需要上网，直接将电脑接到路由器LAN1/LAN2/LAN3任意空闲接口，参照第二步将本地连接改成自动获取IP地址即可，不需要再去配置路由器。

**常见问题：**

1.如果能上QQ但打不开网页，请[**将电脑的DNS手动指定为8.8.8.8**](http://www.tenda.com.cn/Support/Details/1671)