**本文档适用于使用MAC系统安装腾达U3无线网卡驱动的用户**

适用型号：Tenda腾达无线网卡 问题分类：驱动安装

注意:目前已支持的mac版本为 10.11,可向下兼容其他版本

具体安装步骤如下：

1. 可登录腾达官网下载驱动，网址：<http://wifi.tenda.com.cn/>，下载的软件是一个压缩包，可双击进行解压。



1. 打开解压后文件，双击“**installer.pak**”应用程序进行安装。（**注意：Uninstall.pkg是用来卸载驱动的**）



1. 双击应用程序之后，会出现“**欢迎**”页面，点击“**继续**”。



1. 接下来进入“**请先阅读**”栏目，点击“**继续**”。



1. 然后进入“**软件许可协议**”栏目，可根据需求选择语言（有English、繁体中文、），点“**继续**”——“**同意**”，可到安装页面。





1. 点击“**安装**”——“**继续安装**”，会出现让输入电脑登录密码页面，输入登录密码后，点击“**安装软件**”即可进入安装进度页面。









1. 稍等1分钟左右，可完成安装，点“重新启动”来重启电脑。



1. 电脑重启之后，即可点击电脑右上方的WIFI图标或者打开“系统偏好设置—网络—WLAN”进行搜索信号并连接WIFI。