AC20升级说明

硬件版本: V1.0

软件版本: V16.03.08.08

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于AC20型号且当前软件版本为V16.03.08.X的机器升级，升级前请确认产品型号和当前软件版本。
2. 解压下载文件，登录无线路由器管理界面，点击“系统管理”-“设备管理”-“升级”，选择“bin”结尾的文件来升级您的无线路由器。
3. 升级过程不能断电，否则可能会导致无线路由器损坏。
4. **此版本后不可降回低版本，否则会导致路由器故障。**

**更新说明：**

1. 优化无线稳定性。

AC20升级说明

硬件版本: V1.0

软件版本: V16.03.08.08

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于AC20型号的机器升级，升级前请确认产品型号。
2. 升级方法：

本地升级方法：解压下载文件，登录无线路由器管理界面，点击“系统管理”-“软件升级”-“本地升级”，选择“bin”结尾的文件，点击“立即升级”来升级您的无线路由器。

在线升级方法：登录路由器web页面，点击“系统管理”—“软件升级”，选择“在线升级”，联网情况下路由器会自动检测新版本，检测到新版本后，点击“立即升级”即可等待升级成功。

1. 升级过程不能断电，否则可能会导致无线路由器损坏。
2. **此版本后不可降回低版本，否则会导致路由器故障。**

**更新说明：**

1、优化无线稳定性。