G3V3.0升级说明

硬件版本:V3.0

软件版本:V15.11.0.20(10700)

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于G3V3.0型号且当前软件版本为V15.11.0.X的机器升级，升级前请确认产品型号和当前软件版本。
2. 解压下载文件，登录路由器管理界面，点击“系统管理”-“设备管理”-“升级”，选择“bin”或“trx”结尾的文件来升级您的路由器。
3. 升级过程不能断电，否则可能会导致路由器损坏。

**更新说明:**

1. 修复无线配置没有WAP3加密，高级配置没有11ax网络模式
2. 修复使用Edge浏览器进入基本设置页面，不显示认证用户MAC地址绑定开关