FH456V7.0 升级说明

硬件版本: V7.0

软件版本: V12.02.01.54

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于FH456型号的机器升级，且版本为V7.0de jiqi ,升级前请确认产品型号（产品型号可在路由器底部贴纸查看,序列号后面写着Ver 7.0）。
2. 解压下载文件后，登录路由器管理界面，点击 “系统管理”- “软件升级”，选择“本地升级”，选择 “bin”结尾的文件，点击“立即升级”来升级您的无线路由器。
3. 升级过程不能断电，否则会导致机器损坏。