**本文档适用于使用F9 升级系统的用户**

适用型号：Tenda腾达F9       问题分类：系统升级



电脑可以通过网线连接至路由器，如果是笔记本也可通过无线连接至路由器，如下：

有线连接：



无线连接：





打开浏览器，在地址栏中输入“**tendawifi.com**”或者“**192.168.0.1**”（或者自己修改的IP地址）登录到路由器设置页面。（如果设置了登录密码请输入登录密码进入）

****



打开“**系统管理**”— “**设备管理**”—“**软件升级**”，有本地升级和在线升级两种。当路由器联网时，即可使用在线升级。



本地升级方法：

1、点击本地升级，出现如下界面，此时找到需要升级的软件选中，点击“**打开**”



2、会出现提示“**确认升级路由器吗**”，点击“**确定**”即开始升级。升级过程请勿将路由器断电，否则可能会导致路由器损坏。



在线升级方法：

1、点击在线升级，系统会进行检测是否有新版本软件，如果有，点击“**立即升级**”按钮，则会进入下载升级包页面，下载完成会自动进行升级。该过程请勿将路由器断电，否则看会导致路由器损坏！



