**腾达（Tenda）AC6 如何使用宽带账号密码迁移功能？**


宽带账号密码迁移功能适用于上网方式为宽带拨号的用户，该功能可以使用于以下两种场景：1、忘记宽带账号密码，但是之前有路由器可以上网

1. 忘记宽带账号密码，之前是使用电脑拨号上网的用户

**注：使用AC6宽带账号迁移功能时，AC6必须是在出厂状态下，若AC6已使用过则需要进行复位。**

1、接通新、旧路由器的电源


2、用网线连接新路由的1、2、3/IPTV任一接口和旧路由器的WAN口，如下图：



3、新路由器的WAN、LAN灯由快闪变为常亮（持续3秒），代表迁移成功，此时可以移除旧路由器。



将能上网的网线插入新路由器的WAN口，用一根网线连接电脑和路由器的1、2、3/IPTV口，若是没有电脑可以通过手机连接路由器的无线，路由器的无线名称可在设备的底部贴纸查找。





1. 在已连接路由器的电脑或手机上，打开浏览器，在地址栏上输入“**tendawifi.com**”，按回 车或者Enter键
2. 修改路由器的无线名称和无线密码，点击“**确定**”



1. 设置完成后，在浏览器地址栏输入“**tendawifi.com**”再次进入路由器的管理界面，出现如下图所示，代表联网成功，此时，您可以连接刚才设置的无线信号，或用网线将电脑连接到路由器的1、2或3/IPTV口即可上网。