**腾达（Tenda）AC6 如何修改无线名称和密码？**



1. 电脑通过网线连接到路由器的1、2、3/IPTV任意LAN口，若是没有电脑，手机连接路由器的无线，打开电脑或者手机的浏览器，在浏览器地址栏（非搜索栏）上输入“**tendawifi.com**”按回车或者Enter键



1. 若是之前设置过登录密码，会跳转到如下界面，输入设置的登录密码，点击“**登录**”即可跳转到路由器的管理界面；若是之前没有设置过登录密码，按回车键后可直接跳转到路由器的管理界面。





进入路由器的管理界面后，点击“**无线设置**”，在右侧输入要修改的信息，点击“**确定**”即可。



**注意：**

1. 修改无线信号名称或者无线密码后，无线连接会断开，需要重新连接修改后的无线名称；
2. 修改无线密码时，建议同时修改无线名称。