**W311MA免驱版网卡安装驱动后搜索不到信号，怎么办？**

分系统讲解：

Windows XP系统：

**案例1：**搜索不到任何信号，提示“**区域内找不到无线网络 ，请开启您的无线开关**”

**解决方法：**

1. 将网卡重新插拔或者更换一个接口
2. 重启电脑后再进行搜索信号

**案例2：**搜索不到任何无线信号，并提示“请启动Windows 零配置（WZC）服务”



**解决方法：**选中桌面上“**我的电脑**”-右击点“**管理**”-打开“**服务和管理**”-“**服务**”，找到“**Wireless Zero Configuration**”，选中右击点“**属性**”，启动类型选择“**自动**”，点击“启动”，然后点击“**确定**”。



**案例3：**搜索不到任何信号，提示标记“**使用Windows 配置我 无线网络设置**”



**解决方法：**网上邻居右击点“**属性**”，找到无线网络连接右击“**属性**”—选择“无线网络配置”



选择“**用windows配置我的无线网络设置**”打“**√**”，点击确定



重新再右击无线网络连接点“**查看可用的无线网络**”搜索无线信号连接或者点击搜索信号页面的“**刷新网络列表**”



**Windows 7/Windows 8/Windows 10 系统解决方法：**

1. 网卡重新拔插；
2. 重启电脑；
3. 更换一个USB接口；
4. 开启无线服务：右击桌面“计算机”图标，点击“**管理**”—“**服务和应用程序**”—“**服务**”，找到“**WLAN Autoconfig**”服务，右击“**属性**”—启动类型选“**自动**”，点击“**启动**”，点击确定。

