如何添加无线配置文件？

无线路由器设置“[**隐藏无线名称**](http://www.tenda.com.cn/faq/5579.html)”后，手机、笔记本电脑等无线设备搜索不到路由器无线名称。客户端连接路由器无线网络时，需要正确输入路由器无线名称、加密方式、无线密码信息才能连接无线路由器信号。本文介绍电脑和手机添加无线配置文件的方法。

[1、电脑添加方法](#a)

[2、手机添加方法](#b)


1、打开“**网络和共享中心**”，点击“**连接到网络**”。



2、打开“**连接网络**”，选择“**设置连接或网络**”。

3、选择“**手动连接到无线网络**”。


4、输入路由器无线信号名称、无线密码等参数，然后点击“下一步”，务必确保填写正确。



5、选择“**连接到…**”。

6、设置完成，成功连接。




1、打开手机“**设置**”页面，点击“**WLAN**”菜单，如下图所示：



2、点击“**添加其它网络**”如下图所示：



3、输入路由器无线信号名称、无线密码等参数，然后点击“连接”，务必确保填写正确。



5、无线配置文件添加后，无线信号连接成功，如下图所示：



添加了无线配置文件，手机重启后也会自动连接路由器的无线信号，不需要重新配置。