**本文档适用于使用A12 扩展WIFI信号的用户**

适用型号：Tenda腾达A12    问题分类：功能设置

手机/PAD设置步骤：

第一步：使用手机连接A12的无线信号；

第二步：打开浏览器，地址栏输入re.tenda.cn进入配置页面；


第三步：选择上级无线信号名称，输入上级信号密码，设置A12的无线信号密码，完成扩展；






在A12的贴纸上，有A12的无线信号名称，出厂状态无密码。











输入完上级信号密码之后，若要A12的无线信号名称和密码和上级一致，请勾选“**扩展器无线名称密码与上级无线信号一致**”，默认是勾选的；反之，则取消该勾选，单独设置A12的无线信号名称密码；点击“**完成**”即可进行扩展；





扩展成功后，重新搜索A12更改之后的的无线信号连接即可。